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Kompakter BLDC-Linearaktuator für schnelle und präzise Bewegungen

Feldkirchen, 29. Oktober 2026 – Mit dem neuen LBA80 stellt Nanotec einen BLDC-Linearaktuator mit 80 mm Flansch für anspruchsvolle lineare Positionieraufgaben vor. Der Kurzhub-Aktuator kombiniert einen leistungsstarken BLDC-Motor und einen präzisionsgerollten Kugelgewindetrieb zu einer kompakten Einheit. Dank seiner geringen Abmessungen ist er ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.
Der LBA80 erreicht eine Nenngeschwindigkeit von bis zu 208 mm/s und eine Maximalgeschwindigkeit von 254 mm/s. Die Spitzenkraft beträgt bis zu 3.000 N.
Für hohe Wiederholgenauigkeit sorgt der integrierte Encoder: Zur Auswahl stehen eine inkrementelle Ausführung mit 4.096 CPR und Hall-Sensoren sowie eine 17-Bit-Absolut-Version mit SSI-Schnittstelle.
Auf Wunsch ist der LBA80 mit integrierter Linearführung erhältlich, an der sich zusätzlich ein linearer SSI-Encoder montieren lässt. Eine optionale Haltebremse komplettiert die Ausstattung.
Typische Anwendungen sind Formatverstelleinheiten, Pick-and-Place-Systeme, Verpackungs- und Montagemaschinen, Labor- und Medizinautomation sowie die Halbleiter- und Elektronikfertigung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanotec.com.
[bookmark: _Hlk194996433]Nanotec, gegründet 1991 in Finsing (Erding), gehört zu den führenden Herstellern von Motoren 
und Motorcontrollern für die Industrieautomatisierung und die Medizintechnik. Seit 2011 hat das Unternehmen seinen Firmensitz in Feldkirchen bei München. Von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Vertrieb sind dort alle Unternehmensbereiche unter einem Dach vereint. 
Mit rund 300 Mitarbeitenden in Deutschland, Bulgarien, den USA und China betreut Nanotec Kund:innen in der ganzen Welt.
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